**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego [rok produkcji 2014], o mocy minimalnej 114 KM oraz fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego [rok produkcji 2014] o pojemności minimum 7 000 litrów. Zarówno ciągnik jak i wóz asenizacyjny muszą posiadać świadectwo homologacji oraz spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wymagane parametry techniczne ciągnika :
	1. Napęd na dwie osie
	2. Silnik wysokoprężny turbodoładowany
	3. Moc znamionowa silnika minimum - 115 KM
	4. Układ hamulcowy: tarczowe chłodzone olejem, hamulec ręczny oraz blokada parkingowa
	5. Tylny WOM: 3 zakresy prędkości, przełączany elektrycznie
	6. Tylny podnośnik: minimalny udźwig na hakach 5500 kg
	7. Podwozie: Konstrukcja pełno ramowa
	8. Błotniki kół przednich
	9. Przekładnia minimum 16/16 z rewersem lewostronnym
	10. Tylne ogumienie 520/70 R 38
	11. Przednie ogumienie 420/70 R 28
	12. Dwie pary gniazd hydraulicznych
	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 80 l/min
	13. Komfortowy fotel operatora z zawieszeniem mechanicznym
	14. Pneumatyczne hamulce przyczepy
	15. Wycieraczka tylnej i przedniej szyby
	16. Teleskopowe lusterka zewnętrzne
	17. Zaczep transportowy automatyczny
	18. Zaczep rolniczy
	19. Klimatyzacja i Ogrzewanie
	20. Sterowanie z błotnika TUZ-em i WOM-em
	21. Światło ostrzegawcze (kogut)
	22. Wyłącznik układu elektrycznego
	23. obciążniki przednie - min. 200 kg,
	24. zbiornik paliwa zamykany na kluczyk
	25. drzwi zamykane na kluczyk
3. Wymagane parametry techniczne wozu asenizacyjnego
	1. Jedno lub dwuosiowy układ zawieszenia
	2. Zbiornik o pojemności minimum 7000 litrów
	3. Pompa o wydajności minimum 5000 l/min
	4. Podpora
	5. Wąż 6m + 4m przedłużka
	6. Koła 550/60 R22,5
	7. Wałek przekazu mocy
	8. Rozlewacz
	9. Zawór boczny
	10. tylna zasuwa otwierana hydraulicznie
	11. wskaźnik ilości ścieków
	12. przeznaczenie - praca z ciągnikiem rolniczym
4. Wymagania dodatkowe
	1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie wóz asenizacyjny z ciągnikiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
	2. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
		* świadectwo homologacji na ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny,
		* karty pojazdów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów,
		* książki gwarancyjne ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,
		* instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim
		* katalog części zamiennych w postaci papierowej,
		* świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego
	3. Wóz asenizacyjny winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
	4. Wóz asenizacyjny i ciągnik rolniczy winien spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz..U. 2012 r. poz. 908 z późn. zm.).
	5. Wykonawca udzieli na wóz asenizacyjny i ciągnik 12 miesięcznej gwarancji.