Last saved by: FRX2Any v.12.12.01

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej z naw.  żwirowej na bitumiczną w miejsc. Rzeszotary-Gortaty L=0,3km

Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński
09-410 Płock  ul. Andersa 42   tel. 024-2668764, 0601868778
Identyfikator: FR
Data utworzenia: 2014-02-18

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne

km

       0.3000

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy 
drogowej w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza

1

KNNR 1  
0111-0100

kontynuacja: 0,3

       0.3000

Dział nr 2. Podbudowa

m2

    2100.0000

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy 
użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach 
kat. II-IV. Usunięcie "brewek" na poboczach

2

KNNR 6  
0103-0300

300*7,0

    2100.0000

m2

    1410.0000

Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej  warstwą z 
kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

3

KNNR 6  
0113-0400

całość: 300*4,7

    1410.0000

Dział nr 3. Nawierzchnia

m2

    1350.0000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  AC16W  
35/50, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, 
transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t z 
wytwórni do miejsca wbudowania

4

KNNR 6  
0308-0203

szer. 4,5m i 3,5: 300*4,5

    1350.0000

Dział nr 4. Pobocza i oznakowanie,

m2

     300.0000

Wyrównanie poboczy  pospółka 0/12,8, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5cm, wraz z zagęszczeniem

5

KNNR 6  
0113-0400

pospólka: 300*0,5*2

     300.0000

szt

       5.0000

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 
mm

6

KNNR 6  
0702-0100

szt

       2.0000

Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm

7

KNNR 6  
0702-0500

A-30 z T-1 "zmiana nawierzchni": 2

       2.0000

- 1 -