**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego [rok produkcji 2014], o mocy minimalnej 114 KM oraz fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego [rok produkcji 2014] o pojemności minimum 7 000 litrów. Zarówno ciągnik jak i wóz asenizacyjny muszą posiadać świadectwo homologacji oraz spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wymagane parametry techniczne ciągnika :
   1. Napęd na dwie osie
   2. Silnik wysokoprężny turbodoładowany
   3. Moc znamionowa silnika minimum - 115 KM
   4. Układ hamulcowy: tarczowe chłodzone olejem, hamulec ręczny oraz blokada parkingowa
   5. Tylny WOM: 3 zakresy prędkości, przełączany elektrycznie
   6. Tylny podnośnik: minimalny udźwig na hakach 5500 kg
   7. Podwozie: Konstrukcja pełno ramowa
   8. Błotniki kół przednich
   9. Przekładnia minimum 16/16 z rewersem lewostronnym
   10. Tylne ogumienie 520/70 R 38
   11. Przednie ogumienie 420/70 R 28
   12. Dwie pary gniazd hydraulicznych  
       Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 80 l/min
   13. Komfortowy fotel operatora z zawieszeniem mechanicznym
   14. Pneumatyczne hamulce przyczepy
   15. Wycieraczka tylnej i przedniej szyby
   16. Teleskopowe lusterka zewnętrzne
   17. Zaczep transportowy automatyczny
   18. Zaczep rolniczy
   19. Klimatyzacja i Ogrzewanie
   20. Sterowanie z błotnika TUZ-em i WOM-em
   21. Światło ostrzegawcze (kogut)
   22. Wyłącznik układu elektrycznego
   23. obciążniki przednie - min. 200 kg,
   24. zbiornik paliwa zamykany na kluczyk
   25. drzwi zamykane na kluczyk
3. Wymagane parametry techniczne wozu asenizacyjnego
   1. Jedno lub dwuosiowy układ zawieszenia
   2. Zbiornik o pojemności minimum 7000 litrów
   3. Pompa o wydajności minimum 5000 l/min
   4. Podpora
   5. Wąż 6m + 4m przedłużka
   6. Koła 550/60 R22,5
   7. Wałek przekazu mocy
   8. Rozlewacz
   9. Zawór boczny
   10. tylna zasuwa otwierana hydraulicznie
   11. wskaźnik ilości ścieków
   12. przeznaczenie - praca z ciągnikiem rolniczym
4. Wymagania dodatkowe
   1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie wóz asenizacyjny z ciągnikiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
   2. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
      * świadectwo homologacji na ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny,
      * karty pojazdów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów,
      * książki gwarancyjne ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,
      * instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim
      * katalog części zamiennych w postaci papierowej,
      * świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego
   3. Wóz asenizacyjny winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
   4. Wóz asenizacyjny i ciągnik rolniczy winien spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz..U. 2012 r. poz. 908 z późn. zm.).
   5. Wykonawca udzieli na wóz asenizacyjny i ciągnik 12 miesięcznej gwarancji.