|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo | | | | |
| **PRZEDMIAR** | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość |
| Nazwa | Ilość | zł. | zł. |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 1. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 1.1 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,825 |  |  |
| 2 | Usunięcie drzew i krzewów | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 2.1 | Usunięcie krzewów | ha | 0,01 |  |  |
| 3 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 3.2 | Rozebranie przepustów betonowych fi80 z wywozem materiału z rozbiórki | m | 8,00 |  |  |
| 3.3 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów z wywozem materiału z rozbiórki | szt. | 2,00 |  |  |
|  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 4 | Przepusty pod koroną drogi | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 4.1 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury żelbetowe fi 80 wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz obsypaniem przepustu kruszywem naturalnym | m | 8,00 |  |  |
| 4.2 | Umocnienie wlotów/wylotów przepustów ścianką czołową betonową | kpl. | 2,00 |  |  |
|  | PODBUDOWY | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 5 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 5.1 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 4125,00 |  |  |
| 6 | Podbudowa | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 6.2 | Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej łamanej 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm | m2 | 3382,50 |  |  |
|  | NAWIERZCHNIE | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 7 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 7.1 | Wykonanie nawierzchni z AC 11 W, w-wa wiążąca grubości 3 cm | m2 | 3341,25 |  |  |
| 7.2 | Wykonanie nawierzchni z AC 8 S, w-wa ścieralna grubości 3 cm | m2 | 3300,00 |  |  |
| 8 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| 8.1 | Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,50mm gr.7 cm | m2 | 825,00 |  |  |
|  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 9 | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 9.1 | Oznakowanie pionowe tablice | szt. | 2,00 |  |  |
| 9.2 | Oznakowanie pionowe rurki do znaków | szt. | 1,00 |  |  |
| **Netto** | | | |  |  |
| **VAT 23%** | | | |  |  |
| **Brutto** | | | |  |  |